## ZDP.251.18.2023.WS Zał. nr 3

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**ZAKUP I DOSTAWA PIASKU WRAZ Z WYKONANIEM MIESZANKI Z SOLĄ**

**1. Wstęp.**

1.1. Przedmiot SST.

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne

 dotyczące dostaw na plac składowy w Wałyczu i mieszania z solą piasku do uszorstnienia nawierzchni drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

 Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki z solą /sól zapewnia Zamawiający/ na

 składowisku ZDP w Wałyczu.

1.4. Określenia podstawowe.

 Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

 Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami

 niniejszej SST odpowiedzialny jest wykonawca robót.

**2. Materiały.**

 Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny

 odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

 - piasek uszlachetniony o uziarnieniu do 2 mm wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960)

 - mieszanina piasku z solą powinna zawierać 10 % soli lub inną ilość podaną przez

 Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

**3. Sprzęt**

 Do przygotowania mieszanek należy używać ładowarki czołowe lub inny sprzęt dający gwarancję jednolitości mieszanki.

**4. Transport -** dowolne środki transportu.

**5. Wykonanie robót.**

5.1. Zakup i dostawa piasku na plac składowy w Wałyczu wraz z wykonaniem mieszanki /sól

 Zamawiającego/ i spryzmowaniem.

**6. Kontrola jakości robót.**

 Kontroli podlega każda partia dostawy, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku

 sezonu, o ile pochodzi z piaskowni i materiał jest jednorodny.

**7. Obmiar robót.**

 Jednostką obmiaru jest 1 Mg dostarczonego piasku wraz z wykonaniem mieszanki

 /formularz ofertowy – Zał. nr 1 , poz.3/.

**8. Odbiór robót.**

 Każda partia dostarczonych materiałów winna być potwierdzona przez kierownika

 Zarządu Dróg Powiatowych lub osobę przez niego upoważnioną. Podstawą wystawienia

 faktury będzie protokół potwierdzający dostawę piasku z wykonaniem mieszanki,

 podpisany przez kierownika ZDP i Dostawcę .

 Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia otrzymania.

**9. Podstawa płatności.**

9.1. Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki cena obejmuje:

* zakup piasku
* transport na składowisko w Wałyczu
* wykonanie mieszanki piasku z solą /sól Zamawiającego/
* spryzmowanie mieszanki.